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测试测量业界冉冉新星万里眼再度成为业界焦点。2026年9月9日，在中国国际光电博览会（CIOE）期间，万里眼举行了“追光而行 智测万物”新品发布会，重磅推出了110GHz矢量网络分析仪、1.6T网络测试仪以及90GHz光调制分析仪（OMA） 三大新品，并正式发布覆盖光器件表征、模块研发生产、网络系统验证三大层级、九大测试场景的“光全场景测试解决方案”。
[image: https://www.861718.com/storage/uploads/20260909/d15e6088f6e9b6fab19d0e4213489848.jpg]
万里眼CEO刘桑在发布会现场介绍新品
110G矢量网络分析仪亮相，频域测量再突破 
本次发布会最受关注的新品，是万里眼VAX系列高性能矢量网络分析仪，频率覆盖10MHz~67GHz/110GHz，包含VAX067A、VAS067A、VAX110A三个型号。
从公开参数看，这款产品在四个维度给出了硬指标：
高动态：67GHz频点系统动态范围120dB起步，最高可达147dB
低相噪：相位噪声-128dBc/Hz（载波10GHz、频偏10kHz）
高精度：自研去嵌算法，67GHz频点阻抗误差<0.5Ω，对标TRL校准
高效率：高速DDS扫频架构，最高单点110μs@10kHz
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据介绍，VAX110A作为旗舰型号把频率上限推到110GHz，直接面向AI高速线缆连接器、高速PCB、光电测试、相控阵天线四大场景。在1.6T乃至更高速率光模块的研发中，电—光—电转换的宽频响应“测得准、可追溯、可重复”，正是当前产线最大的诉求之一。
此次万里眼推出的110GHz矢量网络分析仪在多个关键指标上都达到了业界领先水平，具备高动态、低相噪、高精度和高效率的特点。它的发布，意味着国产高端矢量网络分析仪在110GHz这一关键频段上，已具备与国际一流产品竞争的实力。
针对光模块测试，提供1.6T数字网络测试解决方案
随着AI算力集群规模持续扩张，光模块已进入“两年一代”的迭代周期，1.6T产品于2026年逐步上量。然而，1.6T光模块的量产测试面临三大核心挑战：高速信号完整性实现难、物理层性能调优慢、真实业务模拟难。
针对这些挑战，万里眼发布了1.6T网络测试仪，该设备单端口支持1.6T、整机容量达6.4T，具备L1—L3链路与流量仿真能力，可通过故障注入、业务流量模拟等方式，验证链路性能与稳定性。同时，仪器兼容CMIS 5.4标准，覆盖2500+测试项，支持一键自动化执行，大幅提升光模块一致性与兼容性验证效率。
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无论是研发端的性能调优、可靠性测试，还是生产端的参数标定、光耦合测试，一台设备覆盖全流程。这波操作，直接把测试效率拉满，助力AI和光产业持续升级。
值得一提的是，针对224G LPO高速信号调优难题，万里眼90GHz超高速实时示波器通过智能参数寻优与LPO均衡算法，将参数寻优时间从两周缩短至10分钟。面向量产环节，65GHz采样示波器以四通道并行采集、采集与计算同步进行等能力，将四通道测试时长缩短至传统方案的三分之一。这两款产品与此番发布的1.6T网络测试仪协同，贯通了光模块与光引擎从研发到生产的全链路测试。
“中国首款”光调制分析仪（OMA）填补空白
从智算中心到城域、长途网络，再到星间光通信，光网络的应用边界持续拓展。更大容量、更远距离与更复杂环境，对网络性能验证和相干光技术研发提出了新的要求。
万里眼此次推出的“中国首款”90GHz光调制分析仪（OMA）——ExWave OM系列，填补了国内在这一高价值细分领域的空白。该产品具备三大核心能力：
高带宽：提供波特率高达150GBaud的分析能力，带宽达90GHz，可精准捕获高速相干光信号。
多码型：主流码型全支持，包括BPSK/QPSK/QAM等偏振、相位调制、幅度调制检测。算法调优功能覆盖色散（CD）、非线性、调制器IQ补偿、FEC算法等全链路损伤研判。
宽波段：传统相干支持C+L波段全局无盲区覆盖，同时支持O/C波段，满足从长距传输到星间光通信的多场景需求。
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在星间光通信测试场景中，OMA可应对卫星高真空、强辐射、剧烈温变等复杂环境挑战，助力LEO星座规模部署。其超大存储4Gpts/通道、窄线宽激光器实现更低本振光纤损耗，灵敏度≤-20dBm可精准捕获多种工况信号，为多厂商异构互通提供归一技术标尺。
结语
万里眼此次发布的多款重磅新品，不仅打破了高端测试仪器的性能边界，更精准切中了当前高速光通信与AI算力爆发期的核心痛点。
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数据显示，AI算力集群持续扩容，1.6T光模块产业化进程提速，高速光电互连、芯片验证、线缆信号完整性测试等环节的仪器需求持续攀升。
1.6T光模块迈向量产、AI算力集群向智算网络演进、6G预研挺进太赫兹，测试测量仪器正从“配套设备”走向“产业标尺”。万里眼的野心不小，目标是“打造中国光产业标尺”，提供“光全场测试解决方案”，“让极限性能测得准、测得稳、测得快。”


image1.png
16THEBERIEIE: MEES. WEESH. FERUSSMaRE

16TR2THARATRIM 63 Fmumam B HMREL
L T
E Oy wonz®  @omm
s ne om
I > -,g = ..
| b ﬂg ’&'w/©=
----- w— |
Q

—_—

O-NIRRARRRRDE
nenmme  JERECUREGY; teS WRRRTRS e, 0vprtiR "~ Q- Em—T 58
~ - ram

S SRR 2




image2.png
v

10MHz~67GHz/110GHz

VAX/VASZESI
P
: 111 @ 117 @ IT1 @ I11)"

GBS G e @ sHEmRE & muE
120dB @67 GHRFRSGRISTEN ARSI SRR LR EERGRLA
- IBEEBR147dB@ 4GHz, THAINIT - BERCNEE, BEETR - EFESREEENRTRES, [BARE <050067GH - SREREA ORI

* -128 dBc/Hz@ =10 GHz & offset=10 kHz - RSN, MEREH <005d8/C - BOEFESITRE. R

« i3 dBm @ 67GHz, 20 dBm @ 106Hz




image3.png
A EBER1.6 TSN

FER1.6TREMHAL, BIAAFNFF WAFEEFHR

Longsight 1.6 T network tester supports the continuous upgrade of the Al and optical industries




image4.png
)

“HREER" KRS (OMA)

PR OURAR AR YRS R S B RS

REANEAER: MEETHKEXTEEHHE

8T aR
> B « EE x BE X BR
ExWave OM&E5 BSE: BRGEH BRyEE: MEDE WE: ESHE
SR E2 1)) =R - {BBERMSHRRIA1 50GBaud . ﬁm: [
90GHz BPSK/QPSK/QAM OfC+LiEER - EHENNIQ Skew THE -

fSIRIET: C+LER, 3

- BT O/CBR

‘
" FER




image5.png
AT\ TERERFUER: AR UHRRGE

Building China’s Optical Industry Benchmark: All-Scenario Optical Test Solutions






打造光测试


“


中国标尺


”


！万里眼重磅发布


110GHz VNA


、


1.6T


测试


仪等新品


 


来源：仪商网


 


测试测量业界冉冉新星万里眼再度成为业界焦点。


2026


年


9


月


9


日，在中


国国际光电博览会（


CIOE


）期间，万里眼举行了“追光而行


 


智测万物”新品发


布会，重磅推出了


110GHz


矢量网络分析仪、


1.6T


网络测试仪以及


90GHz


光调制


分析仪（


OMA


）


 


三大新品，并正式发布覆盖光器件表征、模块研发生产、网络系


统验证三大层级、九大测试场景的“光全场景测试解决方案


”。


 


 


万里眼


CEO


刘桑在发布会现场介绍新品


 


110G


矢量网络分析仪亮相，频域测量再突破


 


 


本次发布会最受关注的新品，是万里眼


VAX


系列高性能矢量网络分析仪，频


率覆盖


10MHz~67GHz


/110GHz


，包含


VAX067A


、


VAS067A


、


VAX110A


三个型号。


 


从公开参数看，这款产品在四个维度给出了硬指标：


 


高动态


：


67GHz


频点系统动态范围


120dB


起步，最高可达


147dB


 


低相噪


：相位噪声


-


128dBc/Hz


（载波


10GHz


、频偏


10kHz


）


 


高精度


：自研去嵌算法，


67GHz


频点阻抗误差


<0.5


Ω，对标


TRL


校准


 


高效率


：高速


DDS


扫频架构，最高单点


110


μ


s@10kHz


 




打造光测试 “ 中国标尺 ” ！万里眼重磅发布 110GHz VNA 、 1.6T 测试 仪等新品   来源：仪商网   测试测量业界冉冉新星万里眼再度成为业界焦点。 2026 年 9 月 9 日，在中 国国际光电博览会（ CIOE ）期间，万里眼举行了“追光而行   智测万物”新品发 布会，重磅推出了 110GHz 矢量网络分析仪、 1.6T 网络测试仪以及 90GHz 光调制 分析仪（ OMA ）   三大新品，并正式发布覆盖光器件表征、模块研发生产、网络系 统验证三大层级、九大测试场景的“光全场景测试解决方案 ”。     万里眼 CEO 刘桑在发布会现场介绍新品   110G 矢量网络分析仪亮相，频域测量再突破     本次发布会最受关注的新品，是万里眼 VAX 系列高性能矢量网络分析仪，频 率覆盖 10MHz~67GHz /110GHz ，包含 VAX067A 、 VAS067A 、 VAX110A 三个型号。   从公开参数看，这款产品在四个维度给出了硬指标：   高动态 ： 67GHz 频点系统动态范围 120dB 起步，最高可达 147dB   低相噪 ：相位噪声 - 128dBc/Hz （载波 10GHz 、频偏 10kHz ）   高精度 ：自研去嵌算法， 67GHz 频点阻抗误差 <0.5 Ω，对标 TRL 校准   高效率 ：高速 DDS 扫频架构，最高单点 110 μ s@10kHz  

